***ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ***

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА**

**НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ВАЉКА**

**-Отворени поступак-**

Број:1.1.14.- 8/2020

*Измене су на страни 4, 5 конкурсне документације у техничким спецификацијама.*

*III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ*

Предмет набавке је нова грађевинска машина – ваљак производње 2020. год.

* ПОГОНСКИ МОТОР – водено хлађени четвороцилиндрични мотор , минимум снаге 100 kW при 2300 o/min ISO 14396 **„или одговарајући“.**

-Емисиони стандард Tier 3(IIIA)

* ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА напона 12V
* ТРАНСМИСИЈА – хидростатичка трансмисија .Погон на свим точковима:

-Радна брзина 0-4,7/0-5,4/0-6,0 km/h

-Транспортна брзина 0-11,7 km/h

-Максимално савлађивање успона са и без вибрација 48%, 53%.

* ВИБРАТОР – хидростатички, преко хидромотора директно уграђеним на екцентрично вратило.

-фреквенца I/II....................минимум 30/40 Hz

-амплитуде I/II....................минимум1,91/0,90 m

-силасабијања I/II.............минимум 256/215Kn

* УПРАВЉАЊЕ хидростатичко са углом за окретања шасије и попречним осцилацијама +/- 10 степени.
* МАСЕ основна радна маса са кабином минимум**14.000kg**

-максимална радна маса**17.160 kg**

-распоред маса а преднјем трапу **минимум**8.000 kg

-распоред маса на задњем трапу **минимум** 6.000 kg

-статично линеарно оптерећење **напред** максималнo **39 kg/cm**

* БАНДАЖ – ширинеминимум 2.140 mm.

Пречник -минимум 1.504 mm

Дебљина-минимум 30 mm

Тип – гладак

* ПНЕУМАТИЦИ две задње гуме, димензије –AW 23.1 -26 12 PR
* КОЧИОНИ СИСТЕМ- радна кочница хидростатичка
* ДИМЕНЗИЈЕ МАШИНЕ **дужина 5.700-5.850 mm**
* **Мaкcимaлнa** висина са кабином 2.990 mm
* **Мaкcимaлнa** висина за транспорт **безкабине2.335** mm
* **Мaкcимaлнa** Ширина машине 2.260 mm
* Одстојање од тла**365-415 mm**
* **Мaкcимaлн**и унутрашњи радијус окретања 3.690 mm
* Угао нагиба код кретања до31̊/34̊
* Кабина треба бити климатизована
* **Мaкcимaлн**иНИВО БУКЕ назначен на машини – 106LW (A)
* Каталог резервних делова и упутство за руковање и одржавање , обука руковаоца

Комисија за јавне набавке