

Техничке карактеристике теренског возила:

* Емисиона класа мотора возила: минимум Euro 5
* Старост возила: до 7 година
* Радна запремина мотора: до 1500 cm3
* Снага мотора: до 75kW
* Гориво: дизел
* Носивост возила: минимум 500 kg
* Места за седење: 2
* Потребно је да возило има уређај за спајање вучног и прикључног возила
* Простор за седење треба да буде физички одвојен (преграђен) од товарног простора возила
* Пређена километража возила треба да буде до 200000km.